|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |  |  | **Upisati ponuđeno** |
| **R.b.** | **Naziv** | **Jed. mj.** | **Količina** | **DA** | **NE** |
| 1. | **TRAKTOR SA RALICOM ZA SNIJEG** | **kom** | **1** |  |  |
|               | -        snaga kW/HP: 35,3/48 |  |  |  |  |
| -        broj cilindra: 4 |  |  |  |  |
| -        radna zapremnina (cm3): 2199 |  |  |  |  |
| -        broj okretaja (okr./min): 2800 |  |  |  |  |
| -        max. okret. moment (Nm/okr. min): 144@2000 |  |  |  |  |
| -        hlađenje: vodeno |  |  |  |  |
| -        filter zraka: suhi |  |  |  |  |
| -        rezervoar goriva (l): 28 |  |  |  |  |
| -        protok hidraulične pumpe (l/min): 2 pumpe: okretanje volana=16,2 l/min, podizač priključaka=39,2 l/min |  |  |  |  |
| -        prijenos snage: na sva 4 kotača |  |  |  |  |
| -        spojka: suha, dvostruko djelovanje, 2 diska |  |  |  |  |
| -        mjenjač: 8 za vožnju naprijed + 2 za vožnju natrag |  |  |  |  |
| -        diferencijal: na obje osovine, stražnji sa mogućnošću meh. blokiranja preko nožne pedale i automatskim isključivanjem puštanjem pedale, prednji s uključivanjem i isključivanjem preko ručne poluge  |  |  |  |  |
|                        | -        kočnice: disk kočnice, preko nožne pedale na stražnje kotače |  |  |  |  |
| -        ručna kočnica: polugom na stražnje kotače |  |  |  |  |
| -        pogon (o/min): stražnje izlazno vratilo, 2 nezavisne brzine 540/1000, u smjeru kazaljke na satu |  |  |  |  |
| -        upravljački sustav: hidraulični |  |  |  |  |
| -       podizač priključaka: hidraulični, na 3 točke. Sila dizanja: 600kg, kategorija I |  |  |  |  |
| -        kotači: prednji: 7,50-16, stražnji: 12,4-24 |  |  |  |  |
| -        min. radijus zakretanja (m): 2,80 |  |  |  |  |
| -        max. brzina: 37 km/h |  |  |  |  |
| -        akumulator: napon 12V, kapacitet 80-100Ah |  |  |  |  |
| -        pokretanje motora: elektro paljenje, elektroventil za paljenje i gašenje |  |  |  |  |
| -        instrumenti: tabla, analogna, s indikatorima: stanje goriva, broja okretaja motora, sati rada, indikatorima temperature i kontrolnim lampama |  |  |  |  |
| -        dimenzije: max. dužina: 3300 mm, širina: 1575 mm, visina: 2535 mm, visina prohoda - klirins: 325 mm, međuosovinski razmak: 1735 mm, trag kotača: prednji 1200 mm, stražnji - 1150 mm, 1250 mm, 1450mm |  |  |  |  |
| -        težina (kg): 1860 (sa kabinom) |  |  |  |  |
| **PREDNJA HIDRAULIKA** | **kom** | **1** |  |  |
| **RALICA ZA SNIJEG** | **kom** | **1** |  |  |
| -        širina snježne daske: 200cm |  |  |  |  |
| -        nalet na prepreku: opružno osiguranje daske |  |  |  |  |
| -        niveliranje: bočno i vertikalno |  |  |  |  |
| -        zamicanje: hidraulično (vertikalno i bočno) |  |  |  |  |
| -        masa: 200kg |  |  |  |  |
| **ROTACIONO SVJETLO**  | **kom** | **1** |  |  |
| **JOYSTICK** | **kom** | **1** |  |  |
| **2.** | **VILE** | **kom** | **1** |  |  |
|       | -        razmak između vilica: 340 mm |  |  |  |  |
| -        širina vilica: 120 mm |  |  |  |  |
| -        dužina vilica: 900 mm |  |  |  |  |
| -        masa vilica: 90 kg |  |  |  |  |
| -        masa podizanja: 500kg |  |  |  |  |
| **3.** | **PREDNJI UTOVARIVAČ** | **kom** | **1** |  |  |
|         | -        hidraulični utovarivač |  |  |  |  |
| -        sila podizanja kod 180 bara: 300kg |  |  |  |  |
| -        dubina kopanja: 156mm |  |  |  |  |
| -        visina dizanja: 2000 mm |  |  |  |  |
| -        širina utovarne korpe: 1,6m |  |  |  |  |
| **ŽLICA KPL.**  | **kom** | **1** |  |  |
| **PRIHVAT UTOVARIVAČA** | **kom** | **1** |  |  |
| **4.** | **PREDNJA ROTACIONA KOSA** | **kom** | **1** |  |  |
|    | -        Radna širina: 1,5m |  |  |  |  |
| **KIT HIDRAULIKE ROTACIONE KOSE** | **kom** | **1** |  |  |
| **5.** | **VUČNA PRIKOLICA** | **kom** | **1** |  |  |
|                 | -        dimenzije sanduka: 1800x3000mm |  |  |  |  |
| -        bočne stranice: 500mm |  |  |  |  |
| -        kipanje: 3 strane |  |  |  |  |
| -        visina poda od tla: 894mm |  |  |  |  |
| -        trag kotača: 1500mm |  |  |  |  |
| -        sistem kočenja: hidraulički |  |  |  |  |
| -        dopuštena brzina vožnje: 25km/h |  |  |  |  |
| -        vlastita težina: 960kg |  |  |  |  |
| -        kotači: 10.0/75-15,3 14 PR |  |  |  |  |
| -        mogućnost otvaranja stražnjih stranica gore/dolje |  |  |  |  |
| -        mogućnost otvaranja bočnih stranica gore/dolje |  |  |  |  |
| -        uključena oprema za promet |  |  |  |  |
| -        nosivost: 4000kg |  |  |  |  |
| **DODATNE STRANICE ZA PRIKOLICU** | **kom** | **1** |  |  |
| -        visina: 500mm |  |  |  |  |
| **6.** | **MALČER**  | **kom** | **1** |  |  |
|        | -        Radna širina: 155 cm |  |  |  |  |
| -        Nož: samooštreći čekići (40 kom) |  |  |  |  |
| -        Br. okretaja malčera: 3078 okr/min |  |  |  |  |
| -        Izlazno vratilo traktor: 540 okr/min |  |  |  |  |
| -        Pogonski remen: 3 kom |  |  |  |  |
| -        Težina: 255 Kg. |  |  |  |  |
| **7**. | **KOMPRESOR** | **kom** | **1** |  |  |
|                                           | -        Preporučena minimalna snaga traktora: 20 |  |  |  |  |
| -        Istiskivanje zraka: 820 L/min |  |  |  |  |
| -        Broj cilindra: 2 |  |  |  |  |
| -        Broj faza: 2 |  |  |  |  |
| -        Kapacitet filtera zraka: 25 |  |  |  |  |
| -        Max. radni pritisak rezervoara: 11 bara |  |  |  |  |
| -        Težina:104,5 kg |  |  |  |  |
| -        Dimenzije: 56x64x86 |  |  |  |  |
| -        2 rezervoara 25l |  |  |  |  |
| **ROLA ZA POLIURETANSKU CIJEV** | **kom** | **1** |  |  |
| -        max.dužina: 200 m 6x8 cijev / 100 m 8x10 cijev |  |  |  |  |
| -        bez priključka za opremu |  |  |  |  |
| **NOSAČ KOLUTA** | **kom** | **1** |  |  |
| **PRIKLJUČAK Y ZA POLIURET. CIJEV** | **kom** | **1** |  |  |
| **KIT PRIKLJUČCI ZA CIJEV D.8** | **kom** | **1** |  |  |
| **CIJEV POLIURETANSKA D.8\*10 100m** | **kom** | **1** |  |  |
| **TELESKOPSKI PRODUŽETAK 200-330cm** | **kom** | **1** |  |  |
| -        Težina: 1,7kg |  |  |  |  |
| **PNEUMATSKA PILA** | **kom** | **1** |  |  |
| -        Težina: 1800 gr |  |  |  |  |
| -        Radni pritisak: 10 bara |  |  |  |  |
| -        Potrošnja zraka: 430 l/min |  |  |  |  |
| -        Brzina lanca: 11 m/sec |  |  |  |  |
| -        Lanac: 1/4" |  |  |  |  |
| -        Bar: 8" |  |  |  |  |
| **PNEUMATSKE ŠKARE SA ADAPTEROM** | **kom** | **1** |  |  |
| -        Max. pritisak: 10 bar |  |  |  |  |
| -        Otvor oštrice O: 40 mm |  |  |  |  |
| -        Potrošnja zraka: 100 l/min |  |  |  |  |
| -        Težina: 0,675 kg |  |  |  |  |
| **PNEUMATSKE ŠKARE** | **kom** | **1** |  |  |
| -        Radni pritisak: 9 bara |  |  |  |  |
| -        Otvor oštrice O : 32 mm  |  |  |  |  |
| -        Potrošnja zraka: 80 l/min |  |  |  |  |
| -        Težina: 510g |  |  |  |  |
| **CIJEV POLIURETANSKA D.6\*8**  | **kom** | **1** |  |  |
| **CIJEV SPIRALNA D.8\*10 20m** | **kom** | **2** |  |  |
| **BRZI PRIKLJUČAK ŽENSKI, OPRUGA 8\*10** | **kom** | **1** |  |  |
| **BRZI PRIKLJUČAK MUŠKI, OPRUGA 8\*10** | **kom** | **1** |  |  |
| **ULJE ZA PNEUMATIKU FUDY FLU** | **kom** | **2** |  |  |
| **NASTAVAK BOCE ZA ULJE** | **kom** | **1** |  |  |
| **8.** | **KARDAN** | **kom** | **1** |  |  |